|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\lenovo\Desktop\IMG_20190309_081920.jpg设备图片 | **仪器名称：扫描电子显微镜** | |
| **联系人：**李群 | **联系电话:15094809658** |
| **放置地点：**2#实验楼 3013 | **仪器品牌：**蔡司 |
| **规格型号：**Gemin 500 | **启用时间：**2018.12 |
| **所属机构：**  化学化工学院 | **类别：**电子显微镜 |
| **技术方向：**  物质表面形貌元素分析 | **层次：**学科共享平台 |
| **主要技术指标**  1.分辨率：≤0.6 nm@15KV （二次电子），≤1.1nm@1kV（二次电子）； ≤1.2nm@500V。  2.放大倍率：20-2,000,000倍。  3.可容纳最大样品尺寸不小于200mm，最大样品高度不小于60mm。 | | |
| **主要功能特色**  1.低电压下的高分辨率。  2.具备扫描透射功能，可以实现低倍下的透射功能。 | | |
| **附件：扫描电镜设备操作规程**  1、将样品用导电胶固定在样品台上。用吸耳球吹去没有粘牢的样品。  2、点击操作平台真空按钮中的“Vent”键，增大样品室气压。打开样品室。  3、将样品台放入样品室，关闭舱门。点击真空按钮中的“Pump”键,开始抽真空。  4、真空度达到5x10-7 mbar以上，点击“EHT ON”按钮，施加高电压。  5、开始测试，调整“放大倍数”、“聚焦”、“像散”等旋钮，使图像清晰。  6、测试完毕，点击“EHT OFF”按钮，去掉高电压，然后点击“Vent”键，打开样品室，取出样品。  7、按照第2、3步最后关闭样品室。测试完毕。 | | |
| **注：**  **类别：**如（光学显微镜、电子显微镜、原子力显微镜、质谱、光谱、色谱、能谱、热分析、电化学、物性测量、材料性能测试、光学检测仪器等，或其他）  **技术方向：**如（物质表面形貌元素分析、金属材料性能测试、元素组成和含量分析、非接触式测量、高分子材料性能分析、种质资源等，或其他）  **层次：**如（校级公共平台、学科共享平台、实验室专业平台、其他） | | |

**泰山学院50万以上（含50万）大型仪器设备信息表**